**Общая характеристика систем водоснабжения**

Централизованная сеть хозяйственно-питьевого водопровода города Сморгони составляет - 101,7 км, Сморгонского района – 115,3 км Физический износ – 33,8%.

Для обеспечения необходимого напора многоквартирных жилых домов дополнительно расположены 4 повысительные насосные станции, работающие в автономном режиме.

Для нужд обеспечения наружного пожаротушения в водопроводных колодцах города и района установлены 391 пожарных гидрантов.

В городе Сморгони водоразборные колонки демонтированы с целью снижения потерь неучтённых расходов воды.

Граждане Сморгонского района не имеющие центрального водоснабжения потребляют воду из 48 водоразборных колонок